WOORI　ART HALL 무대 현황

1. 무대의 규모 : 폭 47m,  깊이 22.6m

- 프로시니엄의 폭 : 15.8m

- 프로시니엄의 높이 : 8.7m

- 프로시니엄 아치에서 후무대 뒷벽까지의 거리 : 18.8m

- 프로시니엄 아치에서 주무대 뒷벽까지의 거리 : 13.3m

- 전면무대(오케스트라피트)에서 후무대 뒷벽까지의 거리 : 22.6m

- 무대바닥에서 그리드바닥까지의 거리 : 19.1m

- 객석바닥에서 무대바닥까지의 높이 : 1m7cm

- 측무대바닥에서 측무대 천정까지의 거리 : 11m

- 측무대 폭 : 13.8m × 13.3m

- 후무대(개구부)의 폭 : 17m

- 후무대(개구부)의 높이 : 9.6m

2. 전동식 바턴 시스템 : 전동식 Axis Control 시스템

◎ SET BATTEN

- 수량 : 29set

- DIMENSIONS : 20m

- 속도 : 0.1~72m/min

- LIVE　LOAD: 750KG

- 상하 행정 거리 : 18.2m

- MACHINE TYPE : WINCH TYPE

◎ APRON HOIST ( NO. 1, 3 )

- 수량 : 2set

- DIMENSIONS : 15.6m

- 속도 : 18m/min

- LIVE　LOAD: 200KG

- 상하 행정 거리 : 12.5m

- MACHINE TYPE : WINCH TYPE

◎ APRON HOIST ( NO. 2 )

- 수량 : 1set

- DIMENSIONS : 15.6m

- 속도 : 0.1~72m/min

- LIVE　LOAD: 750KG

- 상하 행정 거리 : 12.5m

- MACHINE TYPE : WINCH TYPE

◎ HOUSE CURTAIN

- 수량 : 1set

- CURTAIN ( UP - DN )

- DIMENSIONS : 18m × 9m

- 속도 : 0.1~60m/min

- 상하 행정 거리 : 17.90m

- MACHINE TYPE : WINCH TYPE

- CURTAIN ( OP - CL )

- 속도 : 0.1~60m/min

- MACHINE TYPE : TRACTION TYPE

◎ PROSCENIUM BRIDGE

- 수량 : 1개

- DIMENSIONS: 18.5m × 0.7m × 3.2m

- 속도 : 6m/min

- LIVE　LOAD: 3000KG

- 상하 행정 거리 : 9.3m

- MACHINE TYPE : WINCH WEIGHT TYPE

◎ SIDE LIGHTING LADDER

- 수량 : 4set

- DIMENSIONS : 6m(1.2m × 3m × 2set)

- 속도 : 6m/min

- LIVE　LOAD: 600KG

- 상하 행정 거리 : 11.5m

- MACHINE TYPE : WINCH TYPE

◎ SAFETY CURTAIN / HEADER PANEL(Hard Teaser)

- 수량 : 1개

- DIMENSIONS: 17m × 9m

- 속도 : 9m/min

- 상하 행정 거리 : 8.7m

- MACHINE TYPE : WINCH WEIGHT TYPE

3. 가변프로시니엄(Potal) - 조리개

- 머리막 (Hard Teaser / Safety Curtain) 규격 : 17m × 9m

- 다리막 (Hard Tormentor) 규격 : 10m × 3m

4. 무대 막 규격  (탈, 부착형)

- 검정색 머리막(Border) : 22m × 3m : 5개

- 검정색 다리막(Leg) : 4m × 9.5m : 6개(3조)

5m × 9.5m : 4개(2조)

- 흑막(Black Horizont Curtain) : 20m × 9m : 1개

- 백막(White Horizont Curtain) : 20m × 12m : 1개

- 흑색 망사막(Black Scrim) : 20m × 9m : 1개

- 백색 망사막(White Scrim) : 20m × 9m : 1개

5. TRAP DOOR STAGE (탈, 부착형 주무대)

- 사이즈 : 19,400mm × 10,620mm

- 탈.부착형 무대바닥의 개수 : 72장

- 탈.부착식 무대바닥의 규격 : 2,440mm × 1,220mm - 48장

2,380mm × 1,220mm - 16장

2,380mm × 860mm - 8장

6. ORCHESTRA TRAP STAGE (탈, 부착형 오케스트라피트)

- 사이즈 : 15,000mm × 2,100mm

- 탈.부착형 무대바닥의 개수 : 22장

-오케스트라 피트 하부 공간

- 폭 : 15.8m

- 깊이 : 중앙 3.8m

상.하수 2.5m

- 높이 : 앞 2.8m

뒤 2.225m / 2.270m

- 출입문 : 770cm × 1.720m

7. 무대하부 높이

- 주무대 : 3.330m

- 측무대 : 2.075m

8. 외부 장치 반입구 규격

- 폭 : 4.3m

- 높이 : 2.9m

- 기둥위치 : 3m × 5m

9. 무대 옆 장치 반입구 규격

- 폭 : 4m

- 높이 : 3m

10. 대연습실 규모

- 폭 : 26m × 19m

- 높이 : 3.3m

- 기둥(2개)위치 : 9.5m×9.2m / 9.5m×19.1m

11. 소연습실 규모

- 폭 : 13.3m × 9.7m

- 높이 : 3.2m

번호	품 목	규 격	수 량	비 고
1	전동 체인모터	1ton(CM모터)	6개
2	댄스플로어 매트	1.5m x 20m	16롤
3	보면대		30개
4	연주용 의자		30개
5	콘트라베이스 의자		4개
6	지휘자단		1개
7	지휘자용 의자		1개
8	보면대 등		30개

12. 무대기자재현황

13. 덧마루

번호	품 목	규 격	수 량	비 고
1	덧마루	1200×1800(4×6)	18개
		900×1800(3×6)	18개
2	계단	600×600×900 (2단)	2개
		900×900×900(3단)	2개
		1200×1200×900(4단)	2개
3	받침틀	300×450×150	50개