올림픽홀 무대 현황

1. 무대의 규모 : 폭 34.8m,  깊이 18.5m

- 프로시니엄의 폭 : 28.8m

- 프로시니엄 아치에서 무대 뒷벽까지의 거리 : 17.3m

- 프로시니엄의 높이 : 8.55m

- 전면무대에서 무대 뒷벽까지의 거리 :18.5m

- 무대바닥에서 그리드바닥까지의 거리 : 12m(앞무대)/ 23.4m

- 객석바닥에서 무대바닥까지의 높이 : 1.3m

- 측무대 바닥에서 측무대 천정까지의 거리 : 4.5m(R), 7.3m(L)

- 측무대 폭 :  7.6m ×  6m

2. 전동식 바턴 시스템 : 전동식 PLC 시스템

◎ SET BATTEN(NO. 1,2,3)

- 수량 : 3set

- DIMENSIONS : 18m

- 속도 : 0.1 ~ 16m/min

- LIVE　LOAD: 400KG

- 상하 행정 거리 : 10.6m

- MACHINE TYPE : WINCH TYPE

◎ SET BATTEN(NO. 4 ~ 21)

- 수량 : 18set

- DIMENSIONS : 17.5m

- 속도 : 0.1~60m/min

- LIVE　LOAD: 600KG

- 상하 행정 거리 : 21m

- MACHINE TYPE : WINCH TYPE

◎ CEILING LIGHT BATTEN (NO. 1,2,3)

- 수량 : 3set

- DIMENSIONS : 18m

- 속도 : 13m/min

- LIVE　LOAD: 400KG

- 상하 행정 거리 : 12.8m

- MACHINE TYPE : WINCH TYPE

◎ APRON LIGHT BATTEN (NO. 1)

- 수량 : 1set

- DIMENSIONS : 15m

- 속도 : 13m/min

- LIVE　LOAD: 400KG

- 상하 행정 거리 : 12.8m

- MACHINE TYPE : WINCH TYPE

◎ APRON LIGHT BATTEN (NO. 2)

- 수량 : 1set

- DIMENSIONS : 18m

- 속도 : 13m/min

- LIVE　LOAD: 400KG

- 상하 행정 거리 : 12.8m

- MACHINE TYPE : WINCH TYPE

◎ PROSCENIUM HEAD BATTEN

- 수량 : 1개

- DIMENSIONS: 23.5m

- 속도 : 12m/min

- LIVE　LOAD: 300KG

- 상하 행정 거리 : 10.6m

- MACHINE TYPE : WINCH TYPE

◎ PLACARD BATTEN

- 수량 : 1개

- DIMENSIONS: 18m

- 속도 : 0.1 ~ 16m/min

- LIVE　LOAD: 400KG

- 상하 행정 거리 : 10.6m

- MACHINE TYPE : WINCH TYPE

◎ HOUSE CURTAIN

- 수량 : 1개

- DIMENSIONS: 27(L) X 8.5(H)m

- 속도 : 0.1 ~ 60m/min

- LIVE　LOAD: 200KG

- 상하 행정 거리 : 8.6m(고정)

- MACHINE TYPE : WINCH TYPE

◎ SUSPENSION LIGHT BATTEN(NO. 1,2)

- 수량 : 2개

- DIMENSIONS: 18m

- LIVE　LOAD: 400KG

- 속도 : 12m/min

- 상하 행정 거리 : 10.6m

- MACHINE TYPE : WINCH TYPE

◎ SUSPENSION LIGHT BATTEN(NO. 3,4,5)

- 수량 : 3개

- DIMENSIONS: 17.5m

- LIVE　LOAD: 400KG

- 속도 : 12m/min

- 상하 행정 거리 : 10.8m

- MACHINE TYPE : WINCH TYPE

◎ UPPER HORIZONT LIGHT BATTEN

- 수량 : 1개

- DIMENSIONS: 17.5m

- LIVE　LOAD: 400KG

- 속도 : 12m/min

- 상하 행정 거리 : 10.8m

- MACHINE TYPE : WINCH TYPE

3. 무대 막 규격  (탈, 부착형)

- 검정색 머리막(Border) : 19m × 3m : 5개

- 검정색 다리막(Leg) :  3m × 10m : 8개(4조)                     - 흑막(Black Horizont Curtain) : 17.5m × 11m : 1개

5. 외부 장치 반입구 규격

- 폭 : 3.2m

- 높이 : 3.7m

6. 연습실 1 , 2

- 폭 : 12m × 7.6m

- 높이 : 2.6m