올림픽홀 뮤즈라이브 무대 현황

1. 무대의 규모 : 폭 11m,  깊이 5.75m

- 프로시니엄의 폭 : 11m

- 프로시니엄 아치에서 무대 뒷벽까지의 거리 : 5.75m

- 프로시니엄의 높이 : 5.24m

- 무대바닥에서 그리드바닥까지의 거리 : 5.5m

- 객석바닥에서 무대바닥까지의 높이 : 72cm

2. 전동식 바턴 시스템 : 전동식 직기동 시스템

◎ PLACARD BATTEN

- 수량 : 1set

- DIMENSIONS : 9m

- 속도 : 16m/min

- LIVE　LOAD: 300KG

- 상하 행정 거리 : 4m

- MACHINE TYPE : WINCH TYPE

◎ FLAG BATTEN

- 수량 : 1set

- DIMENSIONS : 7.5m

- 속도 : 16m/min

- LIVE　LOAD: 300KG

- 상하 행정 거리 : 4m

- MACHINE TYPE : WINCH TYPE

◎ LIGHT BATTEN

- 수량 : 2set

- DIMENSIONS : 9m

- 속도 : 13m/min

- LIVE　LOAD: 4500KG

- 상하 행정 거리 : 3.7m

- MACHINE TYPE : WINCH TYPE

◎ ROLL SCREEN(고정식)

- 수량 : 1set

- DIMENSIONS : 6 x 5m

- 속도 : 6m/min

- MACHINE TYPE : ROLL DRUM TYPE

◎ CEILNG LIGHT DRIVING LIFT

- 수량 : 3set

- DIMENSIONS : 3m

- 속도 : 9m/min

- LIVE　LOAD: 170KG

- 상하 행정 거리 : 4.3m

- MACHINE TYPE : WINCH TYPE

4. 무대 막 규격  (탈, 부착형)

- 검정색 머리막(Border) : 11m × 1.2m : 2개

8. 외부 장치 반입구(화물 엘러베이터) 규격

- 폭 : 1.3 x 2.4m

- 높이 : 2m

9. 무대 옆 장치 반입구(화물 엘러베이터) 규격

- 폭 : 1.3 x 2.4m

- 높이 : 2m